Приложение 2 к протоколу заседания

Совета депутатов муниципального

округа Тверской от 21.01.2021 № 40

**Проект размещения ограждающего устройства**

(ворота в проезде между территориями д. 14 и д. 16)

по адресу: 1-й Колобовский пер., д.16, стр.1 и стр.2



Условные обозначения - Ограждающее устройство

Ограждающее устройство (ворота) устанавливаются в проем между стеной здания ТП и стеной д.16, стр.1 (см. на схеме выше)

Ограждающее устройство выполнено из сварной металлической решетки, окрашенной в соответствующий облику двора цвет. Калитка в ограждающем устройстве не предусмотрена.

Размер ограждающего устройства длина 3,95 м, высота 2,6 м